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Ankara Büyükşehir Belediyesi Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 22.04.2020 tarihli ve E.8027 sayılı yazısı Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2020 tarihli toplantısında okundu.

[bookmark: bookmark0]Konunun Komisyona gönderilmeden görüşülüp karara bağlanmasını isteyen Meclis 1.Başkan Vekili Fatih ÜNAL’ın şifahi önerisinin kabulü ile konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 69. maddesi kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla, 08.06.2018 tarih ve 30445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 22. maddesinin muhtelif hükümlerine; Ankara 17. İdare Mahkemesinin 2018/1456 esas nolu kararı ile iptal edildiği, bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 22. maddesinin, Katlar alanı hesabına dâhil edilmeyen kullanımlar

MADDE 22 -(1) 5 inci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen esaslar dâhilinde;
a) Taban alanına dâhil edilmeyen kullanımlar.
b) Üstü sökülür-takıhr hafif malzeme ile kenarları rüzgâr kesici cam panellerle kapatılmış olsa dahi açık oturma yerleri,
c) Bu Yönetmelik uyarınca yapılması zorunlu olan her bir kapıcı dairesinin 70 m2,si, ç) Atrium ve galeri boşlukları.
d) Ortak alan niteliğindeki mescit ve müştemilatı,
e) Birden çok bağımsız bölümü olan konut kullanımlı binaların bodrum ve zemin katlarında yapılan yönetim birimleri,
f) Sığınak alanları,
g) Ticari amaç içermeyen, ortak alan niteliğindeki çocuk oyun alanları ve çocuk bakım üniteleri,
ğ) Otopark alanları.
h) Yapı yüksekliği 60.50 metreden fazla olan binalar ile özelliği gereği tesisat katı oluşturulması zorunlu binalarda sadece tesisat için oluşturulan tesisat katları,
ı) Bina veya tesise ait olan ısıtma, soğutma, tesisat alanı, su sarnıcı, havalandırma sistemleri ve enerji verimliliği sistemlerinin bulunduğu alanlar, arıtma tesisi, gri su toplama havuzu, yakıt ve su depoları, silolar, trafolar, jeneratör, asansör makine dairesi, ısı merkezi, enerji odası, kömürlük, eşanjör ve hidrofor bölümleri,

i) Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katlar ile kısmen açığa çıkan yol cephesi haricindeki bodrum katlarda yer alan, tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan, bir bağımsız bölümün eklentisi olmayan, ticari amaç içermeyen, sadece binada oturanların kullanımına yönelik, toplamda emsal hesabına konu alanın % 5'ini ve 1000 m2'yi geçmeyen ortak alan niteliğindeki yönetim ve toplantı odaları ile spor ve sosyal mekânlar,
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j) Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katlarda yer alan. tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan, bağımsız bölüm bürüt alanının %50'sini geçmeyen depo amaçlı eklentiler, binanın ortak kullanım alanı niteliğindeki depoların 100 m2'si,
k) Sökülür-takılır-katlanır cam panellerle kapatılmış olanlar dâhil olmak üzere bağımsız bölüm bürüt alanının %15Mni geçmemek kaydıyla açık çıkma şartlarını taşıyan balkonlar,
1) Açık veya kapalı merdiven evi, konut kullanımlı binaların bütün katlarında, kat holü/koridorundan giriş çıkış yapılabilen her bir bağımsız bölüm için 4m2'yi geçmeyen depo/kiler amaçlı eklentiler, tek bağımsız bölümlü konutlar hariç; bina giriş holleri ile kat holleri ve asansör önü sahanlıkları,
m) Konut kullanımlı binalarda; çatı eğimini aşmayan, en üst kattaki bağımsız bölümle irtibatlı, ayrıca bir bağımsız bölüm oluşturmayan çatı arası piyesleri,
n) Kontrol veya bekçi kulübelerinin 6 m2'ye kadar olan kısımları, katlar alanına dâhil edilmez.
ilişkin teklif oylanarak oybirliği ile kabul edildi.
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